Liste du matériel carte Surface (Picsurf )

Références
Désignations

C12,C13,C14,C15,C16
 Condensateur polyester métallisé MKT 100 nF / 63V

C1,C10,C17,C20,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9
 Condensateur polyester métallisé MKT 220 nF / 63V

C25
 Condensateur chimique 47 uF / 16V

C18,C19,C2,C24
 Condensateur chimique 10UF / 35V 

C22,C23
 Condensateur céramique 18pF

C21
 Condensateur ajustable 5.5-50pf

B1
 Buzzer KPE 217

D1
 1N4001

D3,D4
 LEDS

JP1
 Barrette + cavalier 2 points

J2,J3,J4,J5,J6
 Connecteur MOLEX mini KK mâle droit 2 points

J7
 Connecteur femelle à souder DB15

J1
 Barette sécable ( ou liaison filaire)

P1
 Trimmer 2.2k

P2
 Trimmer 22k

P3
 Trimmer 220 u

R1
 Résistance 1/4W 5% 1K Ohms

R10
 Résistance 1/4W 5% 220 Ohms

R11
 Résistance 1/4W 5% 390 Ohms

R12,R13,R20
 Résistance 1/4W 5% 4,7K Ohms

R14
 Résistance 1/4W 5% 68K Ohms

R15
 Résistance 1/4W 5%  470 Ohms

R16,R17
 Résistance 1/4W 5% 51 Ohms

R18
 Résistance 1/4W 5%  75  Ohms

R19
 Résistance 1/4W 5%  30K Ohms

R2
 Résistance 1/4W 5%  1 Ohms

R21,R22,R3,R4,R5
 Résistance 1/4W 5%  10KOhms

RR1
 Réseaux de résistance 10K ( 8 résistances avec point commun , boîtier SIL 9 points )

R6,R7,R8,R9
 Résistance 1/4W 5%   100 Ohms

T1,T2
 Transistor NPN 2N2222

U7
 NMV-1205S

U1
 Circuit intégré  CD4052 boîtier DIP

U2
 Circuit intégré  régulateur LM7805

U4
 Circuit intégré MAX436 boîtier DIP

U5
 Circuit intégré MAX487 boîtier DIP

U6
 Circuit intégré  PIC16F628A  

U3
 Circuit intégré  ADC 0838 CCWM

X1
 Quartz 4MHz boîtier HC18

